HDA 4x1 Switcher Max IR Codes

Input 1
0000 0073 0000 0024 014C 00A2 0015 0015 0014 003C 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0014 003C 0015 0015 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0015 0015 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0015 0015 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0014 003C 0015 0015 0015 0015 0015 0593 014C 0051 0015 10B9

Input 2
0000 0073 0000 0024 014D 00A2 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0015 0593 014B 0051 0014 10B9

Input 3
0000 0073 0000 0024 014F 00A2 0015 0014 0014 003C 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0014 003C 0015 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0015 0014 0014 003C 0014 003C 0015 0014 0014 003C 0014 003C 0015 0014 0015 0014 0014 003C 0015 0014 0015 0014 0014 003C 0015 0014 0015 0014 0015 0593 014D 0051 0015 10B9

Input 4
0000 0073 0000 0024 014B 00A1 0015 0014 0014 003C 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0014 003C 0015 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0015 0014 0014 003C 0014 003C 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0014 003C 0015 0014 0015 0014 0015 0593 014B 0050 0015 10B9

Cycle
0000 0073 0000 0024 014D 00A1 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0015 0593 014B 0051 0014 10B9